**Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі** **«Поточний ремонт фасаду майстерень навчально-лабораторного корпусу № 2 БДПУ інв. № 10310003 по вул. Університетська, 25 м. Бердянськ (код ДК 021:2015 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014)».**

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет.

2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02125220.

3. Місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4.

4. Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади (підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» зі змінами).

5. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №710 від 11.10.2016 за змінами від №1266 від 16.12.2020 року, з метою ефективного та раціонального використання коштів для оприлюднення та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості на офіційному веб-сайті Бердянського державного педагогічного університету, надаємо для оприлюднення на офіційному веб-сайті БДПУ інформацію про очікувану вартість і технічні та якісні характеристики предметів закупівлі щодо процедури, оголошеної в березні 2021 року, а саме: «Поточний ремонт фасаду майстерень навчально-лабораторного корпусу № 2 БДПУ інв. № 10310003 по вул. Університетська, 25 м. Бердянськ (код ДК 021:2015 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014)»

6. Процедура закупівлі: Відкриті торги.

7. Ідентифікатор закупівлі – UA-2021-04-01-006433-b

8. Строк надання послуг: до 30.11.2021 року.

9. Очікувана вартість предмета закупівлі: 410,60 тис. гривень (чотириста десять тисяч шістдесят гривень) з ПДВ.

9.1 Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275, методом розрахунку очікуваної вартості робіт на основі будівельних норм з урахуванням видів та обсягів робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ДБН А.2.2.3-3:2014

|  |  |
| --- | --- |
| Учаснику рекомендується відвідати та оглянути об'єкт поточного ремонту, а також отримати від Замовника всю додаткову інформацію, що може бути йому необхідна для підготовки тендерної пропозиції. | |
| Витрати на відвідування об'єкту поточного ремонту несе Учасник із власних коштів та не відшкодовуються Замовником, і вони не можуть бути предметом оскарження. | |
| Фарбування фасадів (в частині кольорового рішення) виконується відповідно до ескізу об’єкта, затвердженого додатком до Договору підряду при його підписанні. |
| Усі посилання в технічному завданні на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як "або еквівалент" який має бути не гірше, або краще. |
| ***Гарантійні зобов’язання***  Строк гарантії на результат наданих послуг, а саме **поточний ремонт фасаду майстерень навчально-лабораторного корпусу № 2 БДПУ інв. № 10310003 по вул. Університетській, 25 м. Бердянськ (код ДК 021:2015 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014)** – протягом 36 (тридцять шість) місяців з дня підписання акту приймання виконаних послуг за формою № КБ-2в, **про що учасник в складі своєї пропозиції до закупівлі надає (у довільній формі) лист-гарантію.**  **Учасник повинен надати сертифікати відповідності при виконанні робіт / наданні послуг з поточного ремонту на такі матеріали:**   * Мінеральні плити; * Суміші будівельні; * Цемент.   **При підготовці пропозиції учасник обов’язково надає кошторисну документацію, а саме:**   * договірну ціну; * зведений кошторисний розрахунок; * пояснювальну записку; * локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу); * підсумкову відомість ресурсів.   **Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків.**  Учасник під час надання послуг з поточного ремонту відповідає:   * за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих; * за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт; * за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття; * за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання поточного ремонту |
| **ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  **Поточний ремонт фасаду майстерень навчально-лабораторного корпусу № 2 БДПУ інв . № 10310003 по вул. Університетській, 25 м. Бердянськ (код ДК 021:2015 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014)**  **Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт К= 1,2** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 171,5 |  |
| 2 | Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 22,8 |  |
| 3 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 43,0 |  |
| 4 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм (включаючи цоколь) | м2 | 49,4 |  |
| 5 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,3 |  |
| 6 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією  "СЕRЕSІT", стіни гладкі | м2 | 179,7 |  |
| 7 | Утеплення фасадів минеральними плитами товщиною 50мм з опорядженням декоративним розчином за технологією  "СЕRЕSІT", укоси, ширина до 300 мм | м2 | 21,3 |  |
| 8 | Утеплення фасадів пінополістірольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією  "СЕRЕSІT", цоколя гладкі | м2 | 23,7 |  |
| 9 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів | м | 21,0 |  |
| 10 | Установлення віконних зливів | м | 22,8 |  |
| 11 | Опорядження поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 2  мм | м2 | 91,15 |  |
| 12 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 91,15 |  |
| 13 | Улаштування жолобів настінних | м | 58,7 |  |
| 14 | Улаштування поясків, сандриків, підвіконних відливів з листової сталі | м | 58,7 |  |
| 15 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1.9 |  |
| 16 | Перевезення сміття до 10 км (без навантаження) | т | 1.9 |  |

***Перейти на закупівлю можна за адресою:***

(<https://prozorro.gov.ua/UA-2021-04-01-006433-b>;

Cекретар тендерного комітету, фахівець з публічних закупівель без категорії відділу матеріально-технічного постачання ***Марія Ярошенко (06153)3-63-81***